### - t -

- tag : TMR_TagReadData
- tagData : TMR_TagFilter
- tagop : TMR_SimpleReadPlan
- tagPower : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- tagsFound : TMR_SR_MultipleStatus
- tamperAlarm : TMR_NXP_ConfigWord
- target : TMR_GEN2_TagReadData
- temp : TMR_SR_TemperatureStatusReport
- temperature : TMR_Reader_StatsValues
- threadCancel : TMR_LLRP_LlrpReader
- tidMemData : TMR_TagReadData
- timestampHigh : TMR_TagReadData
- timestampLow : TMR_TagReadData
- transparentMode : TMR_NXP_ConfigWord
- trExt : TMR_TagOp_GEN2_NXP_EASAlarm
- triggerRead : TMR_SimpleReadPlan
- tsr : TMR_SR_StatusReport
- txPort : TMR_SR_PortPair , TMR_AntennaMap , TMR_SR_AntennaPort
- type : TMR_SR_GEN2_Q , TMR_TagLockAction , TMR_TagAuthentication , TMR_ReadPlan