### - r -

- readCount : TMR_TagReadData
- reader : TMR_TagReadData
- readLock : TMR_TagOp_GEN2_BlockPermaLock
- readPlanProtocol : TMR_LLRP_LlrpReader
- readPower : TMR_SR_PortPower , TMR_SR_PortPowerAndSettlingTime
- readProtectEPC : TMR_NXP_ConfigWord
- readProtectTID : TMR_NXP_ConfigWord
- readProtectUser : TMR_NXP_ConfigWord
- readWrite : TMR_Monza4_ControlByte
- receiveBytes : TMR_SR_SerialTransport
- receiverLock : TMR_LLRP_LlrpReader
- Recv : LLRP_SConnection
- reservedMemData : TMR_TagReadData
- reset : TMR_TagOp_GEN2_NXP_ChangeEAS
- rfOnTime : TMR_StatsPerAntennaValues , TMR_SR_ReaderStatistics
- RFU0 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord , TMR_Monza4_Payload
- RFU1 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU10 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU11 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU12 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU13 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU14 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU2 : TMR_NXP_ConfigWord
- RFU3 : TMR_NXP_ConfigWord , TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU5 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU6 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU7 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU8 : TMR_NXP_UCODE7_ConfigWord
- RFU_TM0 : TMR_Monza4_ControlByte
- role : TMR_LLRP_TMReaderConfiguration
- rssi : TMR_TagReadData
- rxPort : TMR_AntennaMap , TMR_SR_PortPair , TMR_SR_AntennaPort