Mercury API
CmdBootBootloader Method
Namespaces ► ThingMagic ► SerialReader ► CmdBootBootloader()()()
Quit running the application and execute the bootloader. Note that this changes the reader's baud rate to 9600; the user is responsible for changing the local serial sort speed.
Declaration Syntax

C# | Visual Basic | Visual C++

    public void CmdBootBootloader()

    Public Sub CmdBootBootloader

    public:
    void CmdBootBootloader()

Assembly: MercuryAPI (Module: MercuryAPI) Version: 1.29.4.34 (1.29.4.34)