Mercury API
CmdIso180006bLockTag Method (timeout, address, filter)
Namespaces ► ThingMagic ► SerialReader ► CmdIso180006bLockTag(UInt16, Byte, TagFilter)
Lock a byte of memory on an ISO180006B tag
Declaration Syntax

C# | Visual Basic | Visual C++

    [ObsoleteAttribute]
    public void CmdIso180006bLockTag(
    	ushort timeout,
    	byte address,
    	TagFilter filter
    )

    <ObsoleteAttribute> _
    Public Sub CmdIso180006bLockTag ( _
    	timeout As UShort, _
    	address As Byte, _
    	filter As TagFilter _
    )

    [ObsoleteAttribute]
    public:
    void CmdIso180006bLockTag(
    	unsigned short timeout,
    	unsigned char address,
    	TagFilter^ filter
    )

Parameters

timeout (UInt16)
  the duration in milliseconds to search for a tag to lock. Valid range is 0-65535

address (Byte)
  Indicates the address of tag memory to be (un)locked.

filter (TagFilter)
  a specification of the air protocol filtering to perform

Assembly: MercuryAPI (Module: MercuryAPI) Version: 1.29.4.34 (1.29.4.34)